**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОГОМ**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ**

от 27.05.2020 № 12

*д. Согом*

Об утверждении нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Согом

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 N 190-ФЗ, Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18 апреля 2007 года N 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденных приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 февраля 2009 года N 31-нп, Уставом сельского поселения Согом,

Совет депутатов сельского поселения Согом

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Согом согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- решение Совета депутатов сельского поселения Согом от 22 апреля 2016 года N 12 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Согом»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Согом от 30.11.2018 N 23 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Согом от 22 апреля 2016 года N 12 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Согом»»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Согом от 10.10.2019 N 23 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Согом от 22 апреля 2016 года N 12 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования территории сельского поселения Согом»».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета депутатов  сельского поселения Согом  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Полуянов |  | Глава  сельского поселения Согом  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Полуянов |

Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Согом

от 27.05.2020 N 12

**Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Согом**

1. **Общие положения**

1.1 Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Согом (далее, соответственно - местные нормативы градостроительного проектирования, МНГП) направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

1.2 Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) объекты благоустройства территории;

д) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения;

е) а также расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Согом.

1.3 Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов использованных при разработке МНГП приведен в Приложении 1 к настоящим местным нормативам градостроительного проектирования.

**II. Основная часть Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения сельского поселения Согом**

В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

**2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения**

2.1.1. Электроснабжение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 1 |
| Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | | 3 |
| Объекты электроснабжения | Удельная расчетная электрическая нагрузка территорий жилых и общественно-деловых зон кВт/чел | | Не нормируется |
|  | С плитами на природном газе | 0,41 |  |
|  | Со стационарными электрическими плитами | 0,50 |  |

2.1.2. Теплоснабжение

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии при этажности здания | | | | |
|  |  | Тип здания | Этажность здания | | | |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |
|  | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод | 1. Жилые многоквартирные, гостиницы,общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |
|  |  | 2. Общественные здания, учреждения | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |

2.1.3. Газоснабжения

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Направление использования природного газа\* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (норматив потребления коммунальных услуг по газоснабжению) | |
|  |  | единица измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты газоснабжения | при наличии централизованного горячего водоснабжения \*\* | м3 / мес.  на 1 человека | 10 |
|  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей \*\* | м3 / мес.  на 1 человека | 25 |
|  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / мес.  на 1 человека | 18 |

Примечания: 1. \*Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. \*\*Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

3. Указанные нормы следует применять с учетом требований "СП 62.13330.2011\* Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1".

2.1.4. Водоснабжение и водоотведение

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Степень благоустройства застройки | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности, л/сут. на 1чел. | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| Объекты водоснабжения | Застройка многоквартирными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 125 | Не нормируется | |  | |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 160 |  | |  | |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 220 |  | |  | |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 160 |  | |  | |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 230 |  | |  | |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 280 |  | |  | |
|  | Без центрального водоснабжения с водопользованием из колонок | | 50 | |  | |
| Объекты водоотведения | Застройка многоквартирными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 125 | Не нормируется | |  | |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 160 |  | |  | |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 220 |  | |  | |
|  | Застройка индивидуальными жилыми домами | с централизованным водоснабжением без ванн | 16 |  | |  | |
|  |  | с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями | 230 |  | |  | |
|  |  | с централизованным горячим водоснабжением | 280 |  | |  | |

**2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами транспорта**

2.2.1. Автомобильные дороги местного значения

Основные расчетные параметры уличной сети следует устанавливать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магистральные дороги: | | | | | | | |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Улицы и дороги местного значения: | | | | | | | |
| в жилой застройке | 30 | 15-25 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 1,2 \* |
| автозимники и ледовые переправы | 50 | 15-25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: | | | | | | | |
| основные | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,2\* |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: | | | | | | | |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |

\*- с учетом исторически сложившейся застройки и размещения инженерных коммуникаций

2.2.2. Плотность автомобильных дорог местного значения

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 |
| Автомобильные дороги местного значения (плотность улично-дорожной сети) | 0,08 км/км2 | Не нормируется |

2.2.3. Обеспеченность населения жилых домов местами хранения личного автотранспорта

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
|  |  | единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | Машино-мест | 1 место на земельный участок | Не нормируется | |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка | Машино-мест | 1 машино-место на 1 квартиру в границах отведенного земельного участка | Не нормируется | |

**2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения в сфере жилищного обеспечения**

2.3.1. Обеспеченность общей жилой площадью

Таблица 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | обеспеченность общей жилой площадью | м2 /чел | 30\* |

 \* Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма, определяется в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления.

2.3.2. Расчетные показатели плотности застройки жилых кварталов

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Тип жилой застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность жилого фонда, м2на га площади квартала | Коэффициент застройки Кз, в процентах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 | 1000-4500 | 30-35 |
| 2 | Застройка жилыми домами с земельными участками | 0,3 | 0,6 | 250-500 | 65-70 |

**2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения в сфере культурно-бытового обеспечения**

2.4.1. Обеспеченность общеобразовательными организациями, мест на 1000 жителей

Таблица 10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общеобразовательные организации | мест на 1000 жителей | 110 | 750 м\* |

\* размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся - 15 мин (в одну сторону).

2.4.2. Обеспеченность дошкольными образовательными организациями, мест на 1000 жителей

Таблица 11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест на 1000 жителей | 60 | 500 м |

2.4.3. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования, мест на 1000 жителей

Таблица 12

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детская школа искусств | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну  сторону) не более, 30 мин. |
| 2 | Музыкальная школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну  сторону) не более, 30 мин. |
| 3 | Художественная школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну  сторону) не более, 30 мин. |
| 4 | Хореографическая школа | мест на 1000 жителей | 2,5 | Радиус транспортной доступности (в одну  сторону) не более, 30 мин. |
| 5 | Дома детского творчества | мест на 1000 жителей | 3 | 500-1000 м |

2.4.4. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный зал общего пользования | м2 общей площади пола на тыс. жителей | 60-80 | Радиус транспортной доступности (в одну  сторону) не более, 30 мин |
| 2 | Бассейн общего пользования | м2 площади зеркала воды на тысячу жителей | 20-25 | Не нормируется |
| 3 | Открытая спортплощадка, расположенная на озеленённых территориях общего пользования, всего | количество м2 земельных участков из расчёта на одного жителя | 1,9 | 500-1500 м |
|  | в том числе:  - в пределах доступности до 500 м |  | 0,5 | 500 м |
|  | - в пределах доступности более 500 м |  | 1,4 | 1500 м |

2.4.5. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области культуры

Таблица 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Учреждения культурно-досугового типа | м2 площади на 1000 жителей | 50-60 | 1000 м |
| 2 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей | 25-35 | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, 30 мин |
| 3 | Театры | мест на 1000 жителей | 5-8 |  |
| 4 | Концертные залы | мест на 1000 жителей | 3,5-5 |  |
| 5 | Общедоступные библиотеки  Объем книжного фонда | Экз. на чел | 5-7 | 1500 м |
| 6 | Музей | га | 0,5 | Радиус транспортной доступности не более, 30 мин |

2.4.6. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области торговли и питания

Таблица 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Торговые объекты (на 1 тыс. чел),  в том числе: | м2 торг. площади | 280 | 1000 м |
| 1.1 | - продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 500 м |
| 1.2 | - непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 180 | 1000 м |
| 2 | Объекты общественного питания на 1 тыс.чел. | 1 посадочное место | 30 | 500-800 м |

2.4.7. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области социального и коммунально-бытового обеспечения

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта  местного значения | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
|  |  | единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Помещения органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Согом | Площадь помещений, м2 на сотрудника | 30-50 | Транспортная доступность, мин | 60 |
| 2 | Отделение почтовой связи | единиц на 1000 жителей | 0,9 | Радиус пешеходной доступности м: | 800 |
| 3 | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га | Площадь, га на 1000 человек | 0,24 | Транспортная доступность, мин | 90 |
| 4 | Объекты бытового обслуживания (бани) населения. | единиц на 1000 жителей | 5 | Не нормируется | |
| 5 | Гостиница | мест на 1000 жителей | 6 | Не нормируется | |

**2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
|  |  | единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полигон твердых коммунальных отходов | га / 1000 т твердых коммунальных отходов в год | 0,02 | - | |
| 2 | Объекты организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | - | |
| 2.1 | В зоне застройки многоквартирными домами | Количество контейнеров на площадку | 5 | Пешеходная доступность, м | 100 |
| 2.2 | В зоне застройки индивидуальными жилыми домами | Количество контейнеров на площадку  (допускается установка контейнеров объемом 8м3) | 5   1-2 | Пешеходная доступность, м | 100 |

**2.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами благоустройства территории**

Таблица 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта местного значения | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Озелененные территории общего пользования | м2/чел | 10-16 |
| 2 | Площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения от общего баланса территории | % |  |
|  | - Зеленые насаждения |  | 65-75 |
|  | - Аллеи и дороги |  | 10-15 |
|  | - Площадки |  | 8-12 |
|  | - Сооружения |  | 5-7 |

**2.7. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций**

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта местного значения | Расчетный показатель  минимально допустимого уровня обеспеченности | | | | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | |
|  |  | единица измерения | | величина | | единица измерения | | величина | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1 | Пожарные депо | единиц | по расчету в соответствии с "СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" | | Время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин. | | 20 | |
| 2 | Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) | Площадь пола, м2 на 1 укрываемого | | | Радиус сбора укрываемых, м | | для убежищ 1000 для противорадиационных укрытий 1000 | |
|  |  | в одноярусных помещениях | 0,6 | |  | |  | |
|  |  | в двухъярусных помещениях | 0,5 | |  | |  | |
|  |  | в трехъярусных помещениях | 0,4 | |  | |  | |
|  |  | внутренний объем помещения, м3 на 1 укрываемого | не менее  1,5 | |  | |  | |
|  |  | Вместимость, укрываемых | | |  | |  | |
|  |  | убежища | не менее 150 | |  | |  | |
|  |  | противорадиационные укрытия | | |  | |  | |
|  |  | в существующих зданиях и сооружениях | не менее 5 | |  | |  | |
|  |  | в новых зданиях и сооружениях с укрытиями | не менее 50 | |  | |  | |
|  |  | для медицинских организаций | не менее 80 | |  | |  | |

**III. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной частиместных нормативов градостроительного проектирования**

**3.1. Общие сведения**

3.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и распространяют свое действие на планировку, застройку и реконструкцию территории сельского поселения Согом в пределах его границ.

3.1.2. МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом природно-климатических, социальных и территориальных особенностей сельского поселения Согом.

3.1.3. Территория сельского поселения Согом входит в состав территории Ханты-Мансийского района. Климат местности резко континентальный. Территория сельского поселения Согом составляет 3798,2 га. Население сельского поселения на 01.01.2019 года составило 301 человек. Существующее транспортное обеспечение сельского поселения представлено воздушным транспортом, в зимний-автомобильным транспортом - по автозимникам.

3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Таблица 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта местного значения | Обоснование предельных значений расчетных показателей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объекты инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения) в границах сельского поселения Согом | Установлены в соответствии: с требованиями: СП 42.13330.2016. "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", "Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94",  Для расчета приняты укрупненные показатели. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (закрытых и открытых стоянок автомобилей), наружного освещения.  Показатели удельной расчетной электрической нагрузки приведены при расчетной удельной обеспеченности общей площадью-30 м2/чел. В тех случаях, когда фактическая обеспеченность общей площадью в населенном пункте отличается от расчетной, приведенные в таблице значения следует умножать на отношение фактической обеспеченности к расчетной.   СП 60.13330.2012 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003",  СП 62.13330.2011\* "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП42-01-2002. С изменением N 1",  СП 42-101-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб",  СП 31.13330.2012 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84\*". |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | Установлены в соответствии с требованиями:  [Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](kodeks://link/d?nd=902070582&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении ...’’Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 12.03.2020)) ,  СП 34.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*",  СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*".  Расчет плотности автомобильных дорог местного значения км/км2  c = д / в =6,7км/75,9км2 = 0,08 км/км2  д - общая протяженность автодорог общего пользования местного значения  в -общая площадь земель Согомского сельского поселения |
| 3 | Объекты жилищного фонда | Установлены в соответствии с требованиями:  [Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ](kodeks://link/d?nd=901919946&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Жилищный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 мая 2020 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 25.05.2020)) .  коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);  -коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).  Современная обеспеченность общей площадью жилых помещений  o=s/а=-28,1/2,0=14м2  s-общая площадь жилого фонда тыс кв.м.  а-общая численность населения тыс.чел.  Расчетная обеспеченность общей площадью жилых помещений: на 2020 год-20 м2/чел., на 2030 год-30 м2/чел. |
| 4 | Объекты образования | Установлены в соответствии с требованиями:  СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", в том числе дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации-по расчету в соответствии с фактическими статистическими и демографическими данными  Таблица Д1.Устанавливается в зависимости от демографической структуры.  Дошкольные образовательные организации:  Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения (i):  i = b - k1 - 1000 / a = 80 - 0,85 - 1000 / 2014 = 34, где  а- общая численность населения  b- численность детей в возрасте от 1-6 лет  k1-уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями (85 % по  [приложению](kodeks://link/d?nd=442111481&point=mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ2PH1GPO1KKEMTV217TJAE"\o"’’О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.02.2016 N 122 ’’Об утверждении нормативов ...’’Решение Совета депутатов сельского поселения Селиярово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ...Статус: действует)  Д СП 42.13330.2016);  Общеобразовательные организации:  Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения (j):  j (1-9 классы) = c - k2 - 1000 / a = 147 - 1 - 1000 /2014 = 73, где  а- общая численность населения  с - численность детей в возрасте от 7-16 лет  k2-уровень охвата детей неполным средним образованием (100 % по  [приложению](kodeks://link/d?nd=442111481&point=mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ2PH1GPO1KKEMTV217TJAE"\o"’’О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.02.2016 N 122 ’’Об утверждении нормативов ...’’Решение Совета депутатов сельского поселения Селиярово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ...Статус: действует)  Д СП 42.13330.2016).  в силу пункта 2  [статьи 29.4](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BSA0PB"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 24 апреля 2020 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 05.05.2020)) .  [Градостроительного кодекса Российской Федерации](kodeks://link/d?nd=901919338&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK"\o"’’Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 24 апреля 2020 года)’’Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 05.05.2020))  предельные значения показателей принимаются по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ;  i = 60 ;  j=110 |
| 5 | Объекты физической культуры и массового спорта | Установлены в соответствии с требованиями:СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*".  60-80 м2 площади пола зала-по  [приложению](kodeks://link/d?nd=442111481&point=mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ2PH1GPO1KKEMTV217TJAE"\o"’’О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.02.2016 N 122 ’’Об утверждении нормативов ...’’Решение Совета депутатов сельского поселения Селиярово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ...Статус: действует)  Д СП 42.13330.2016;  20-25 м2 зеркала воды-по  [приложению](kodeks://link/d?nd=442111481&point=mark=1SEMHRL000000616QUIQE10LNNDS3BTHNGQ2PH1GPO1KKEMTV217TJAE"\o"’’О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.02.2016 N 122 ’’Об утверждении нормативов ...’’Решение Совета депутатов сельского поселения Селиярово Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ...Статус: действует)  Д СП 42.13330.2016  Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям |
| 6 | Объекты культуры и искусства | Установлены в соответствии с требованиями: СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*" и с учетом методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02. 08. 2017 N Р-965. |
| 7 | Объекты утилизации  обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов | Установлены в соответствии с требованиями:  СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест",  СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. "Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы",  СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. "Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила". |
| 8 | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами благоустройства территории | Установлены в соответствии с требованиями:СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*". |
| 9 | Показатели устанавливаемые для объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления, в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, архивы, предприятия связи, бани, гостиницы. | Установлены в соответствии с требованиями , СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87",  СанПин 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". |
| 10 | Объекты в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Установлены в соответствии с требованиями:  [Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"](kodeks://link/d?nd=902111644&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)’’Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗСтатус: действующая редакция (действ. с 01.07.2019)) ,  СП 8.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности",  СП 11.13130.2009 "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения". |

**3.3. Селитебная территория сельского поселения Согом**

3.3.1. Селитебная территория сельского поселения Согом формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-эпидемиологическими и градостроительным требованиям.

3.3.2. При определении размера селитебной территории сельского поселения Согом следует исходить из фактической и перспективной расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2/чел., которая определяется в целом по территории сельского поселения Согом.

3.3.3. В зависимости от использования жилищный фонд сельского поселения Согом подразделяется на:

1) индивидуальный жилищный фонд;

2) жилищный фонд социального использования;

3) специализированный жилищный фонд;

4) жилищный фонд коммерческого использования.

3.3.4. Все виды жилищного фонда сельского поселения Согом подразделяются по уровню комфортности, который устанавливается в задании на проектирование с перечнем требований к габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров воздушной среды и имеет следующую классификацию:

1) индивидуальный жилищный фонд: высококомфортное, комфортное, массовое;

2)жилищный фонд социального использования: действующим законодательством Российской Федерации установлена норма комфорта для государственного и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма;

3) специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан): действующим законодательством Российской Федерации установлена норма комфорта в специализированном жилищном фонде в зависимости от назначения жилья.

4) к жилищному фонду коммерческого использования нормы не устанавливаются.

**3.4. Зоны специального назначения сельского поселения Согом**

3.4.1. В состав зон специального назначения сельского поселения Согом могут включаться зоны занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон, и недопустимо в других территориальных зонах.

3.4.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

3.4.3. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

2) первой зоны санитарной охраны курортов;

3) с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

4) со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

5) на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.

3.4.4. Выбор земельного участка под размещение кладбища производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

1) санитарно-эпидемиологической обстановки;

2) градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

3) геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

4) почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов к самоочищению;

5) эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

6) транспортной доступности.

3.4.5. Земельный участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

1) иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

2) не затопляться при паводках;

3) иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

4) иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18%.

3.4.6. Устройство кладбища осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке действующем законодательством Российской Федерации проектом, в котором необходимо предусмотреть следующее:

1) наличие водоупорного слоя для кладбищ традиционного типа;

2) систему дренажа;

3) обваловку территории;

4) характер и площадь зеленых насаждений;

5) организацию подъездных путей и автостоянок;

6) планировочное решение зоны захоронений для всех типов кладбищ с разделением на территории, различающиеся по типу захоронений, при этом площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища;

7) разделение территории кладбища на функциональные зоны (входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, зеленой защиты по периметру кладбища);

8) канализационное благоустройство территории.

3.4.7. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей сельского поселения Согом, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

3.4.8. Не допускается осуществлять новые погребения некремированных останков на сохраняемых в застройке, реконструируемых, реставрируемых кладбищах, в случаях отсутствия вокруг них санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ). Размеры СЗЗ до селитебной территории должны быть не менее:

- 100м для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га;.

- 300м для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га;.

- 500м для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40га;.

3.4.9 Полигоны твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. При выборе участка для устройства полигона ТКО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности.

Размер санитарно-защитной зоны полигона ТКО регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"(с изменениями на 25.04.2014 года).

Размеры СЗЗ до селитебной территории должны быть не менее -500 метров.

**3.5. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от красных линий, для вновь проектируемых объектов**

3.5.1. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территори сельского поселения.

3.5.2. Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений); с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

3.5.3. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами красных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение объектов общего пользования:

- инженерных коммуникаций (без возведения строений);

- элементов благоустройства, (в том числе памятников, стелл и других памятных знаков) и озеленения;

- шумозащитных устройств;

- рекламных конструкций;

- технических средств информации и организации движения;

- остановочных пунктов маршрутов регулярных перевозок.

3.5.4. Обоснованием установления требований и рекомендаций по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления и действующих региональных нормативов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.5.5. Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков и территорий.

3.5.6. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

3.5.7. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий:

1) до среднеэтажных и многоэтажных жилых домов - 5 м;

2) до индивидуальных домов - 5 м;

3) до зданий и сооружений в промышленных зонах-3 м.

3.5.8. Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания до красных линий следует принимать не менее приведенных в таблице 21.

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Минимальные расстояния, метров | | | | | | |
|  | до красной линии | до стен жилы домов | | до зданий обще-образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций,лечебных учреждений | | |  | | |
|  | населенный пункт |  | |  | | |  | | |
| Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации (стены здания) | 25 | в соответствии с техническими регламентами | | | | |  | | |
| Учреждения здравоохранения: | | |  | | | | |
| больничные корпуса | 30 |  | | | | |  | | |
| поликлиники | 15 |  | | | | |  | | |
| Пожарные депо | 10 | 20 | | | 50 |  | | |
| Приемные пункты вторичного сырья |  | 20 | | | 50 |  | | |
| Кладбища традиционного захоронения | 6 | при площади, гектаров, менее 20 га - 300;  от 20 до 40 га - 500 | | | | |  | | |

**3.6. Охрана окружающей среды**

3.6.1. При планировке и застройке сельского поселения Согомо следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

3.6.2. Раздел "Охрана окружающей среды" разрабатывается на всех стадиях градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности.

3.6.3. Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.

3.6.4. При проектировании застройки должны быть проведены оценка состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы от всех источников загрязнения (промышленных, транспортных), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) для каждого из загрязняющих веществ, также должны быть разработаны предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники. Соблюдение гигиенических нормативов-ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

3.6.5. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха. В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации.

3.6.6. Перед отводом территорий под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" и СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства".

**Раздел 3.7. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения**

1. При планировке и застройке сельского поселения необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

2. При проектировании и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с требованиями СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам", СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей", СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуальная редакция СНиП 35-01-2001".

3. Норматив проектирования специализированных жилых домов или группы квартир для инвалидов колясочников-0,5 чел./1000 чел. населения.

4. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности других маломобильных групп населения устанавливаются заданием на проектирование объектов капительного строительства.

5. Задание на проектирование утверждается в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

6. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и организации образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, мотели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

7. Проектные решения объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

1) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

3) своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

8. В проектах объектов капитального строительства должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

9. Объекты социальной инфраструктуры на территории сельского поселения должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

1) визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

2) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) санитарно-гигиеническими помещениями;

4) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

5) пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

6) специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

7) пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

8) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

**3.8. Размещение инженерных сетей сельского поселения Согом**

3.8.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и автомобильных дорог: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

3.8.2. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

3.8.3. При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

3.8.4. При реконструкции проезжих частей улиц и автомобильных дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

3.8.5. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода - до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

3.8.6. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лессовые просадочные) необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. Тип просадочности грунта следует принимать в соответствии со СП 31.13330.2012 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*", СП 32.13330.2012 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85", СНиП 2.04.07-86\* "Тепловые сети".

На селитебных территориях в сложных планировочных условиях допускается прокладка наземных тепловых сетей.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать с учетом расстояний указанных в таблице 22:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до | | | | | | | | |
|  |  | фундаментов зданий и сооруже  ний | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | оси крайнего пути | | бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением | | |
|  |  |  |  | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки | железных дорог колеи 750 мм |  |  | до 1 кВ наружного освещения, контактной сети троллейбусов | св. 1 до 35 кВ | св. 35 до 110 кВ и выше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Сопутствующий дренаж | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| 5 | Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2) | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 5.1 | низкого до 0,005 (0,05) | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 5.2 | среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 5.3 | высокого:  св. 0,3 (3) до 0,6 (6)  св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 6 | Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | от наружной стенки канала, тоннеля | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6.2 | от оболочки бесканальной прокладки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5  <\*> | 5  <\*> | 10  <\*> |
| 8 | Каналы, коммуникационные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3  <\*> |
| 9 | Наружные пневмомусоропроводы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

<\*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать как для водопровода.

Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать с учетом расстояний указанных в таблице 23:

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Инженерные  сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных по сетей до | | | | | | | | |
|  |  | водопровод | Канали  зации бытовой | Дренажа и бытовой канализации | Кабелей силовых всех напряжений | Кабелей связи | Тепловых сетей | | Каналов тоннелей | Наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  |  | Наружная стенка канала, тоннеля | Оболочка бесканальной прокладки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Водопровод | Прим1 | прим 2 | 1,5 | 0,5\* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 2 | Канализация бытовая | прим 2 | 0,4 | 0,4 | 0,5\* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5\* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | низкого до 0,005 (0,05) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4.1 | среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| 4.2 | высокого: св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| 4.3 | св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 5.1 | от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| 6 | Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Каналы, коммуникационные тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| 8 | Наружные пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Примечание

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2012
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

3.8.7. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии со СП 31.13330.2012 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*".

3.8.8. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

3.8.9. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

3.8.10. Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать по приложению Б\* СП 62.13330.2011\* "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

3.8.11. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать по приложению В СП 62.13330.2011\* "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002".

3.8.12. Указанные в обеих таблицах расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

**3.9. Требования по обеспечению защиты населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требования к мероприятиям по гражданской обороне**

3.9.1. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны" в местных нормативах градостроительного проектирования устанавливаются требования к учету мероприятий гражданской обороны при подготовке градостроительной документации сельского поселения Согом.

3.9.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Согом должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования;

2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

3.9.3. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской ".

3.9.4. Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

3.9.5. За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью; один раз в 100 лет — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

3.9.6. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

3.9.7. Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

3.9.8. Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться на территории капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.

3.9.9. При разработке градостроительной документации должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также иные требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.9.10. Размещение пожарных депо следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 17 раздела II Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.9.11. На территории сельского поселения при проектировании необходимо учитывать Правила противопожарного режима в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2021 N 390 (с изменениями на 30.12.2017 года) "О противопожарном режиме".

**VI. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Согом и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Согом, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования применяются при подготовке генерального плана, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, иных документов в сфере градостроительной деятельности.

4.2. МНГП являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории сельского поселения Согом.

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Согом, установленные местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Согом, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.4. Если после внесенных изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований становятся выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Согом, установленных местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Согом, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.5. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения сельского поселения Согом, установленные местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Согом, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.6. Если после внесенных изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения сельского поселения Согом, становятся ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований, установленных местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Согом, то применяются расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

**Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов**

**1. Кодексы Российской Федерации**

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть I;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

**2. Федеральные законы**

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";

Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации";

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах";

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире";

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федеральный закон от 9 января 1996 года N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения";

Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской ";

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 29 декабря 1999 года N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации";

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации";

Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

Федеральный закон от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";

Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи";

Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи";

Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве";

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации";

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральный закон от 11 июля 2011 года N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

**3. Нормативные акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации**

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года N 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года";

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей";

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса";

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года N 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме";

Постановление Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2012 года N 884 "Об установлении охранных зон для гидроэнергетических объектов";

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1033 "О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года N 877-р "О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

**4. Нормативные правовые акты министерств и ведомств Российской Федерации**

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

приказ Минэкономразвития России от 09 января 2018 года N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793";

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог";

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 года N 286 "Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации";

**5. Своды правил по проектированию (СП)**

"СП 8.13130.2009 Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";

"СП 11.13130.2009 Свод Правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";

"СП 21.13330.2012 Свод Правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91";

"СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей";

"СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";

СП 31.13330.2012 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84\*";

"СП 32.13330.2012 Свод Правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85";

"СП 34.13330.2012 Свод Правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*";

"СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения";

"СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам";

"СП 136.13330.2012. Свод Правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения";

"СП 42.13330.2016 Свод Правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*";

"СП 165.1325800.2014. Свод Правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90";

СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий;

СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. "Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила";

СП 62.13330.2011\* "Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП42-01-2002. С изменением N 1";

СП 60.13330.2012 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003";

СП 42-101-2003 "Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

**6. Санитарные правила и нормы**

СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения";

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. "Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

**7. Иные документы**

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965;

Приказ Минздрава России от 20.04.2018 N 182 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения";

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года N АК-950/02 "Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности. Исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утв. Минобнауки России 04.05.2016 N АК-15/02вн".